**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**NR 3/2018**

W związku z realizacją przez POLBIT BARTOSZ POLENDER projektu pn.: „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na **wykonanie prac związanych z dostawą montażem i uruchomieniem systemu alarmowego, monitoringu oraz centrali telefonicznej w nowo powstałej hali handlowo – usługowej w Dołujach** w związku z realizacją projektu „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT”

**1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego**

**Polbit Bartosz Polender**

Słoneczny Sad 4h

72-002 Dołuje

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie dotyczy wykonania prac związanych z dostawą sprzętu, montażem oraz uruchomieniem systemu alarmowego, monitoringu oraz centrali telefonicznej w nowo powstałej hali handlowo – usługowej w Dołujach.

Cały obiekt składa się z 3 części, rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawiono na **załącznikach numer 3 (rysunek 1), 4 (rysunek 2) i 5 (rysunek 3)** do zapytania, dodatkowo poza załącznikami znajduje się 9 kamer zewnętrznych zamontowanych na latarniach (wys. montażu 4 m). Okablowanie strukturalne jest dociągnięte do miejsc montażu urządzeń i posiadamy dokumentację i opis przewodów. W serwerowniach (Pomieszczenie 12h1 i 7B) znajdują się kompletne szafy przygotowane do montażu.

Wymagana kompletna dokumentacja powykonawcza.

Poniżej zestawienie planowanego do zakupu sprzętu:

|  |  |
| --- | --- |
| **I : Pomieszczenia magazynowo – handlowe oraz serwerownia (pomieszczenie 12h1)** | **lokalizacja** |
| 23 szt | Czujnik ruchu PIR+MW w pomieszczeniach biurowych  | zgodnie z rysunkiem 1 |
| 4 szt | Czujnik ruchu PIR+MW na hali magazynowej  | zgodnie z rysunkiem 3 –wyłącznie pomieszczenie 1h1 |
| 1 szt | Czujnik tlenku węgla  | zgodnie z rysunkiem 1 |
| 1 szt | Manipulator sensoryczny z wyświetlaczem  | zgodnie z rysunkiem 1 |
| 1 szt | Sygnalizator zewnętrzny  | zgodnie z rysunkiem 1 |
| 7 szt | Czujnik dymu  | zgodnie z rysunkiem 1 |
| 1 szt | Kontaktron bramowy  | zgodnie z rysunkiem 3 |
| 1 szt | Moduł komunikacyjny  | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1**)** |
| 1 szt | Centrala alarmowa 16 wejść | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia(pomieszczenie 12h1) |
| 2 szt | Obudowa centrali alarmowej | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1**)** |
| 7 szt | Ekspander 8-wejść | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1) |
| 1 szt | Akumulator | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1) |
| 1 szt | Transformator  | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1) |
| **MONITORING** |  |
| 1 szt | Rejestrator IP 32 kanałowy (lub 2 x 16) o kompresji 265/H.264/MJPEG/MPEG4 | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1**)** |
| 21 szt | Kamera IP wewnętrzna o rozdzielczości 1920x1080, Kompresja video H.265/H.264, 2.8mm, IR do 30m, kopułowa | zgodnie z rysunkiem 1 bez pomieszczeń 5U, 6U, 11U oraz z rysunkiem 3 wyłącznie pomieszczenie 1h1 |
| 5 szt | Kamera IP zewnętrzna 4Mpx CMOS IR 30m z obiektywem 2.8-12mm z obudową, rozdzielczość min 2592x1520, |  |
| 2 szt | Dysk twardy 4TB typu HDD 3,5 cala | zgodnie z rysunkiem 1 serwerownia (pomieszczenie 12h1) |

|  |  |
| --- | --- |
| **II : Pomieszczenia biurowe oraz serwerownia (pomieszczenie 7B)** | **lokalizacja** |
| 18 szt | Czujniki ruchu PIR+MW w pomieszczeniach biurowych | zgodnie z rysunkiem 2 |
| 4 szt | Czujniki ruchu PIR+MW na Hali magazynowej | zgodnie z rysunkiem 3 -pomieszczenie 1h2 |
| 1 szt | Czujnik tlenku węgla | zgodnie z rysunkiem 2 |
| 2 szt | Manipulator sensoryczny z wyświetlaczem | zgodnie z rysunkiem 2 |
| 1 szt | Sygnalizator zewnętrzny | zgodnie z rysunkiem 2 |
| 7 szt | Czujnik dymu | zgodnie z rysunkiem 2 |
| 2 szt | Kontaktron bramowy | zgodnie z rysunkiem 3 |
| 1 szt | Centrala alarmowa 16 wejść, | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| 1 szt | Moduł komunikacyjny | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| 2 szt | Obudowa centrali alarmowej | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| 7 szt | Ekspander 8-wejść | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia(pomieszczenie 7B) |
| 1 szt | Akumulator | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| 1 szt | Transformator | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| **MONITORING** |  |
| 1 szt | Rejestrator IP 32 kanałowy (lub 2 x 16) o kompresji H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| 24 szt | Kamera IP wewnętrzna o rozdzielczości 1920x1080, Kompresja video H.265/H.264, 2.8mm, IR do 30m, kopułowa | zgodnie z rysunkiem 3 -pomieszczenie 1h2 oraz z rysunkiem numer 2 |
| 4 szt | Kamera IP zewnętrzna 4Mpx CMOS IR 30m z obiektywem 2.8-12mm z obudową, rozdzielczość min 2592 x 1520 | - |
| 2 szt | Dysk twardy 4TB typu HDD 3,5 cala | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |

|  |  |
| --- | --- |
| **III :** **Monitoring w pomieszczeniach usługowych (pomieszczenie 4U)** | lokalizacja |
| 1 szt | Rejestrator IP 16 kanałowy o kompresji H.265/H.265 | pomieszczenie 4U |
| 8 szt | Kamera IP wewnętrznych o rozdzielczości 1920x1080, Kompresja video H.265/H.264, 2.8mm, IR do 30m, kopułowa | Pomieszczenie 5U, 6U, 11U z rysunku 1 |
| 1 szt | Dysk twardy 2TB typu HDD 3,5 cala | pomieszczenie 4U |
| 1 szt | Szafa Rack 15U, wisząca | pomieszczenie 4U |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENTRALA TELEFONICZNA** | **lokalizacja** |
| 1 szt | Serwer VOIP, montaż w pomieszczeniu 7B. Możliwość podłączenia do centrali telefonicznej dodatkowej centrali voip, Wymagane oprogramowanie do zarządzania centralą w języku polskim i przeszkolenie pracowników zakresie konfiguracji i użytkowania | zgodnie z rysunkiem 2 serwerownia (pomieszczenie 7B) |
| 20 szt | Telefon ze słuchawką bezprzewodową z wyświetlaczem, każda z własnym numerem IP + stacją bazową, technologia VOIP, rozmieszczone po całym obiekcie i montowane w pobliżu złącza RJ45. Wymagane funkcje: Rozmowy wewnętrzne i zewnętrzne z możliwością nagrywania rozmów, Automatyczna Sekretarka, Fax, Kompatybilność z domofonem voip, | Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami 1 i 2. |

35121700-5 Systemy alarmowe

35100000-5 Urządzenia awaryjne i bezpieczeństwa

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

35125300-2 Kamery bezpieczeństwa

**3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania**

Nie dotyczy

**4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.**

- cena (PLN netto) (C): 80 pkt

- termin gwarancji minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru (G): 10 pkt

- czas reakcji na usunięcie awarii (CzR) 10 pkt

Łącznie do zdobycia 100 pkt.

**5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.**

Wzór na obliczenie liczby punktów oceny oferty (LP):

**LP= C + G+ CzR**

Ilość punktów w **kryterium cena (C)=** 80 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej (PLN netto))

Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 80

Ilość punktów w **kryterium Gwarancja (G)** = 10 x okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia w ofercie badanej/ najdłuższy okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 10

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Ilość punktów w **kryterium Czas reakcji na usunięcie awarii (CzR)** Punkty przyznawane zgodnie z poniższym:
 do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 10 pkt
 od 24 do 48 godzin od momentu zgłoszenia (włącznie) – 5 pkt
 powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia – 0 pkt

W przypadku nie podania przez Wykonawcę czasu reakcji serwisu Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas reakcji serwisu (tj powyżej 48 h i 0 pkt w ocenie). Przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 10

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej sumy punktów ze wszystkich 3 kryteriów

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przygotowanych w innej walucie (EURO/ USD). W tym przypadku do przeliczenia oferty przyjęty zostanie kurs NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu

**6 . Termin składania ofert**

Termin składania ofert mija w dniu 1.10.2018 o godz. 10.00

* Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego
* Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
* Zamawiający przewiduje płatności zaliczkowe do wysokości 50% zamówienia. Pozostała należność uregulowana zostanie po dokonaniu bezusterkowego odbioru zamontowanych mebli.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
* Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
* Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
* Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
* Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia

**7. Termin realizacji umowy:**

Umowę należy wykonać w terminie **nie dłuższym niż do 30 października 2018 roku**

**8. Informacje na temat zakresu wykluczenia**

W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia objętego treścią formularza ofertowego. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego.

**9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie.

**10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)**

1. Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Termin związania ofertą upływa **po 30 dniach** licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: bartek@polbit.com lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem **Polbit Bartosz Polender** Słoneczny Sad 4h,
72-002 Dołuje nie później niż do dnia 01.10.2018 do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 o godz. 10.30 w oddziale Zamawiającego pod adresem **Polbit Bartosz Polender** Słoneczny Sad 4h 72-002 Dołuje

Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:
Bartosz Polender E-mail: bartek@polbit.com

**Załącznik nr 1**

**do zapytania ofertowego nr 3/2018**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………...………………..

Nr NIP Wykonawcy: ………………………………………………………..….……….

Nr REGON Wykonawcy: …………………………………………….………………..

Nr KRS Wykonawcy (jeśli dotyczy):………………………………..…………….

**Polbit Bartosz Polender**

Słoneczny Sad 4h

72-002 Dołuje

**FORMULARZ OFERTOWY**

dotyczy zapytania ofertowego nr **3/2018** w sprawie udzielenia zamówienia na **wykonanie prac związanych z dostawą montażem i uruchomieniem systemu alarmowego, monitoringu oraz centrali telefonicznej w nowo powstałej hali handlowo – usługowej** w ramach projektu .: „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

**Wskazanie przez Wykonawcę wartości dostawy**

Łączna wartość **alarmu i monitoringu** wynosi:

* netto – ……………………………..……... złotych, (słownie ……………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………….…………..……………..),

* VAT według stawki ……...% - …………………….. złotych, (słownie ……………..……………………

………………………………………………………..……………………………………………….…………….……………)

* brutto – ………………………………….. złotych, (słownie …………………………………………………....

…………………………………..………………………………………………………………….…….……………………..).

Łączna wartość **centrali telefonicznej** wynosi:

* netto – ……………………………..……... złotych, (słownie ……………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………….…………..……………..),

* VAT według stawki ……...% - …………………….. złotych, (słownie ……………..……………………

………………………………………………………..……………………………………………….…………….……………)

* brutto – ………………………………….. złotych, (słownie …………………………………………………....

…………………………………..………………………………………………………………….…….……………………..).

1. Oświadczam/my, że czas naszej reakcji na usunięcie awarii zgłoszone przez Zamawiającego uzgodnionym kanałem komunikacji wyniesie nie więcej niż ………………… godzin. (Należy wpisać oferowany czas reakcji na usunięcie awarii w godzinach)
2. Oświadczam/my, że oferowany przez nas Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ………………………. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru (należy wpisać oferowany okres gwarancji w miesiącach).

**UWAGA !!**

**Okres gwarancji oraz czas reakcji na usunięcie awarii są kryteriami branymi pod uwagę w ocenie ofert.**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia w terminie **nie dłuższym niż do 30 października 2018 roku** na dostawę urządzenia.
5. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
6. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Oświadczamy, że

- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia;

1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

…………………..dn…………………… ………………………………

 podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Pieczęć Wykonawcy*

**……………………………………….…….Dane wykonawcy**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o braku powiązań kapitałowych lub osobowych**

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z **POLBIT BARTOSZ POLENDER** osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 *(miejscowość i data) Podpis Wykonawcy*